
**MANUAL DE USO**

**HORNO WFC 102 PANEL ELECTROMECANICO**



**ENCENDIDO GENERAL**

**TIMER**

**ON/OFF LUZ**

**PISO**

**TECHO**

**Atención**

El horno deberá ser instalado en una superficie plana y firme

La conexión eléctrica deberá ser realizada por personal matriculado

Asegúrese de que el voltaje de la red coincida con la tensión de trabajo del equipo

Nunca tironee el Cordón de alimentación, si el mismo está dañado no utilice la unidad hasta que personal técnico realice el cambio del mismo

El equipo consta de protección térmica conecte siempre el equipo con una puesta a tierra

**Instalación**

Conecte la alimentación con interruptor electromagnético de buena calidad y sección de cables adecuados consulte a su electricista matriculado

**Modo de uso**

1 Encienda el equipo con la llave power situada en el panel frontal el indicador luminoso se encenderá

2 seleccione la temperatura de trabajo del piso y techo del horno

3 presione la tecla de luz interna de la cámara

4 mantenga el área de trabajo ventilada y seca

5 finalizada la cocción coloque los termostatos en posición 0

6 apague el horno

Importante

La puerta del horno posee dos vidrios templados evite derramar salsas u otro elemento sobre los mismos cuando la cámara se encuentre con alta temperatura esto podría romper los vidrios

El equipo posee un timer de aviso sonoro para calcular tiempo de cocción

**LIMPIEZA**

Con el horno frio y desconectado de la alimentación eléctrica podrá limpiar el interior de la cámara con un paño húmedo

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MODELO | DIMENSIONES | TEMPERATURA | VOLTAJE FREQUENCIA | POWER KW |
| WFC – 102 | 1260\*840\*605 | Temp. - 400 | 220/380V/60Hz/50Hz | 6.6 |
| WFC - 204 | 1260\*840\*1250 | Temp. - 400 | 220V/60Hz/50Hz | 13.2 |